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Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Програма „Развитие на човешките ресурси“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
[bookmark: _Hlk189834295][bookmark: _Hlk189827670]към документация по провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана” с предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на 8 бр. колонни климатици и 2 бр. Климатици стенен единичен сплит,по проект BG05SFPR002-1.004-0935-C01 “Добра работна среда и по- качествени работни места”  във фирма "ПЕРЛАМЕТ СЕ"  ООД
	Пореден №
	Наименование на артикула
	Минимални изисквания към артикула
	Количество
(брой)
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	Климатик Колонен единичен сплит






	Минимални технически параметри:
тип: Инверторен климатик
Вид захранване монофазно 
Минимален енергиен клас отопление Aᐩ
Минимален енергиен клас охлаждане Aᐩᐩ
Захранващо напрежение (V) 220V-240V 
Минимална мощност BTU 24 000 BTU 
Хладилен агент R32 или еквивалент 
Минимална дължина на тръбния път – 3 метра (включително)
Технически параметри, подлежащи на оценка:
Номинална консумирана мощност  (отопление) (kW) – максимум  2,34  Kw (включително)
Номинална консумирана мощност  (охлаждане) (kW)  - максимум 1,89 Kw (включително)
Минимален работен диапазон при отопление (°С) -10 до +24 (включително)
Минимален работен диапазон при охлаждане (°С) -15 до +46 (включително)  
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	Климатик стенен единичен сплит
	Минимални технически параметри:
тип: Инверторен климатик
	Минимална мощност BTU 12 000 BTU
Минимален енергиен клас отопление Aᐩᐩᐩ  
Минимален енергиен клас охлаждане Aᐩᐩᐩ 
Захранване Външно еднофазно
Захранващо напрежение (V) 220V-240V 
Хладилен агент R32 или R410A или еквивалент
Минимална дължина на тръбния път – 3 метра (включително)
Технически параметри, подлежащи на оценка:
Номинална консумирана мощност  (отопление) (kW) – максимум  0.80  Kw (включително)
Номинална консумирана мощност  (охлаждане) (kW)  - максимум 0,82 Kw (включително)
Минимален работен диапазон при отопление (°С) -20 до +24 (включително)
Минимален работен диапазон при охлаждане (°С) -10 до +46 (включително)



	2

	
	
	
	





3
-------------------------------------------------------www.eufunds.bg------------------------------------------------------------
Този документ е създаден в изпълнение на проект по договор № BG05SFPR002-1.004-0935-C01 „Добра работна среда и по- качествени работни места”  в "Перламет Се " ООД”. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Перламет СЕ" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган
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